МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ 
 
Международная система единиц - это десятичная система мер и весов, которая основывается на метрической системе и расширяет ее. На всех языках она носит сокращенное наименование СИ.

СИ включает семь основных единиц (см. таблицу 105.1). Единицей длины в СИ является метр, определяемый как 1.650.763,73 длины волны в вакууме красно-оранжевой линии спектра криптона-86. Единицей массы в СИ является килограмм, который составляет примерно 2,2 фунта британской системы единиц массы и равен 1.000 граммов (как это определяет платино-иридиевый прототип килограмма, хранящийся в Международном бюро мер и весов в г. Севр, Франция). Это - единственная основная единица, которая все еще имеет материальный прототип. Это также единственная единица СИ, имеющая приставку в качестве части наименования и обозначения. Единицей времени в СИ является секунда, или время, равное 9.192.631.770 периода излучения, соответствующего определенному переходу между уровнями атома цезия-133,. Ампер - единица СИ для электрического тока. Это неизменяющийся ток, вызываемый одним вольтом и поддерживаемый в двух параллельных проводниках, расположенных в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга, который генерирует электромагнитную силу в . Кельвин, который равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды, является единицей СИ для термодинамической температуры. Значение кельвина равно значению градуса Цельсия; однако температура, выраженная в градусах Цельсия, является числовым эквивалентом температуры в кельвинах минус 273,15. Моль - единица СИ для количества вещества; она содержит столько элементарных частиц вещества, сколько атомов в 0,012 кг углерода-12. Элементарные частицы должны быть точно специфицированы, т.к. они могут быть атомами, электронами, ионами, молекулами, радикалами и др. Кандела - единица СИ для силы света. Она равна силе излучения черного тела в перпендикулярном направлении с площади в 1/600.000 квадратного метра при температуре затвердевания платины (2.042 кельвина) под давлением 101.325 паскаля, что примерно составляет силу света одной парафиновой свечи.

--------------------------------------------------------------------------------

Таблица 105.1    Основные единицы СИ

Величина 	Наименование единицы СИ 	Обозначение 	
Длина 	Метр 	м 	
Масса*	Килограмм 	кг 	
Время 	Секунда 	с 	
Электрический ток 	Ампер 	А 	
Термодинамическая температура 	Кельвин**	К 	
Количество вещества 	Моль 	моль 	
Сила света 	Кандела 	кд 	

* “Вес” часто используется для обозначения “массы”
** Наименование “градус кельвина”  и обозначение “град.К” были объявлены вышедшими из употребления на международной конференции 1967 г.
     
--------------------------------------------------------------------------------  

СИ также включает две дополнительные единицы (см. таблицу 105.2). Радиан и стерадиан - это две безразмерные единицы для безразмерных величин,- соответственно, плоского и телесного угла. Единицы других величин являются производными от семи основных и двух дополнительных единиц.

--------------------------------------------------------------------------------

Таблица 105.2    Дополнительные единицы СИ

Величина 	Наименование единицы СИ 	Обозначение 	Выражение в терминах основных единиц СИ 	
Плоский угол 	Радиан 	рад 	 	
Телесный угол 	Стерадиан 	ср 	 	

--------------------------------------------------------------------------------   

В таблице 105.3  перечислены отдельные производные единицы СИ, выраженные в терминах основных единиц. Производные единицы со специальными наименованиями и обозначениями перечислены в таблице 105.4 . Они могут использоваться для выражения других производных единиц (см. таблицу 105.5). Для выражения производных единиц могут также использоваться две дополнительные единицы (см. таблицу 105.6).

--------------------------------------------------------------------------------

Таблица 105.3     Отдельные производные единицы СИ, выраженные в терминах основных единиц

Величина 	Наименование единицы СИ 	Обозначение 	
Площадь 	Квадратный метр 	  	
Объем 	Кубический метр 	    	
Скорость 	Метр в секунду 	м/с 	
Ускорение 	Метр на секунду в квадрате 	    	
Волновое число 	Метр в минус первой степени 	   	
Плотность, плотность массы 	Килограмм на кубический метр 	    	
Удельный объем 	Кубический метр на килограмм 	  	
Плотность тока 	Ампер на квадратный метр 	   	
Напряженность магнитного поля 	Ампер на метр 	А/м 	
Концентрация (количества вещества)	моль на кубический метр 	  	
Яркость 	Кандела на квадратный метр 	   	

--------------------------------------------------------------------------------    

Таблица 105.4     Производные единицы СИ со специальными наименованиями

Величина 	Наименование единицы СИ 	Обозначение 	Выражение в терминах других единиц 	
Частота 	Герц 	Гц 	  	
Сила 	Ньютон 	Н 	    	
Давление, напряжение 	Паскаль 	Па 	    	
Энергия, работа, количество теплоты 	Джоуль 	Дж 	Нм 	
Мощность, поток излучения 	Ватт 	Вт 	Дж/c 	
Электрический заряд, количество электричества 	Кулон 	Кл 	сА 	
Электрический потенциал, разность потенциалов, электродвижущая сила 	Вольт 	В 	Вт/А 	
Электрическая емкость 	Фарад 	Ф 	К/В 	
Электрическое сопротивление 	Ом 	Ом ( или Омега)	В/А 	
Электрическая проводимость 	Сименс 	См 	А/В 	
Магнитный поток 	Вебер 	Вб 	Вс 	
Магнитная индукция 	Тесла 	Тл 	   	
Индуктивность 	Генри 	Гн 	Вб/А 	
Температура Цельсия*	Градус Цельсия 	 	К 	
Световой поток 	Люмен 	лм 	кдср 	
Активность (радионуклида)	Беккерель 	Бк 	   	
Поглощенная доза, удельная сообщенная энергия, керма, показатель поглощенной дозы 	Грей 	Гр 	Дж/кг 	
Дозовый эквивалент, показатель дозового эквивалента 	Зиверт 	Зв 	Дж/кг 	

* В дополнение к термодинамической температуре (T), выраженной в кельвинах (см. таблицу 105.1), также применяется температура Цельсия (t), которая определяется уравнением , где по определению. Единица “градус Цельсия”, которая равна единице “кельвин”, используется для выражения температуры Цельсия. Здесь термин “градус Цельсия” - специальное наименование, заменяющее “кельвин”. Однако разность или интервал температур Цельсия может быть выражен либо в кельвинах, либо в градусах Цельсия.

-------------------------------------------------------------------------------- 

Таблица 105.5     Примеры производных единиц СИ, выраженные специальными наименованиями

Величина 	Наименование единицы СИ 	Обозначение 	
Динамическая вязкость 	Паскаль секунда 	Пас 	
Момент силы 	Ньютон метр 	Нм 	
Поверхностное натяжение 	Ньютон на метр 	Н/м 	
Плотность теплового потока, энергетическая освещенность 	Ватт на квадратный метр 	  
  	
Теплоемкость, энтропия 	Джоуль на кельвин 	Дж/К 	
Удельная теплоемкость, удельная энтропия 	Джоуль на килограмм кельвин 	Дж/(кгК)	
Удельная энергия 	Джоуль на килограмм 	Дж/кг 	
Теплопроводность 	Ватт на метр кельвин 	Вт/(мК)	
Плотность энергии 	Джоуль на кубический метр 	   	
Напряженность электрического поля 	Вольт на метр 	В/м 	
Плотность электрического заряда 	Кулон на кубический метр 	    	
Электрическая индукция 	Кулон на квадратный метр 	    	
Диэлектрическая проницаемость 	Фарад на метр 	Ф/м 	
Магнитная проницаемость 	Генри на метр 	Гн/м 	
Молярная энергия 	Джоуль на моль 	Дж/моль 	
Молярная энтропия, молярная теплоемкость 	Джоуль на моль кельвин 	Дж/(мольК)	
Экспозиционная доза (х и гамма излучений)	Кулон на килограмм 	Кл/кг 	
Мощность поглощенной дозы 	Грей в секунду 	Гр/с 	
    
--------------------------------------------------------------------------------          

Таблица 105.6     Примеры производных единиц СИ, выраженных через дополнительные единицы

Величина 	Наименование единицы СИ 	Обозначение 	
Угловая скорость 	Радиан в секунду 	рад/с 	
Угловое ускорение 	Радиан на секунду в квадрате 	   	
Сила излучения 	Ватт  на стерадиан 	Вт/ср 	
Энергетическая яркость 	Ватт на квадратный метр- стерадиан 	  	

--------------------------------------------------------------------------------      

В таблице 105.7 перечислены 16 приставок, используемых для создания единиц, кратных и дольных единицам СИ. Поскольку нельзя использовать одновременно несколько приставок, то эти приставки используются со словом "грамм" (г), но не со словом "килограмм" (кг).

-------------------------------------------------------------------------------- 

Таблица 105.7     Приставки СИ

Множитель 	Приставка 	Обозначение 	
    	экса 	Э 	
   	пета 	П 	
   	тера 	Т 	
   	гига 	Г 	
    	мега 	М 	
    	кило 	к 	
    	гекто 	г 	
   	дека 	да 	
    	деци 	д 	
    	санти 	с 	
    	милли 	м 	
  	микро 	мк 	
    	нано 	н 	
    	пико 	п 	
    	фемто 	ф 	
    	атто 	а 	

-------------------------------------------------------------------------------- 

Большое количество единиц, не являющихся частью системы СИ, широко используется, особенно в США. Те из них, которые признаны приемлемыми для использования в США вместе с системой СИ, перечислены в таблице 105.8. Преобразование в единицы системы СИ представлено в таблице 105.9 .

--------------------------------------------------------------------------------

Таблица 105.8     Единицы, используемые с СИ

Наименование 	Обозначение 	Значение в единицах СИ 	
Минута (времени)	мин 	1 мин = 60 с 	
Час 	ч 	1 ч = 60 мин = 3.600 с 	
День 	сут 	1 сут = 24 ч = 86.400 с 	
Градус (угловой)	  	    	
Минута (угловая)	 ’ 	    	
Секунда  (угловая)	 "	    	
Литр 	л*	    	
Тонна**	т 	    	
Гектар (площади земли)	га 	    	
Электронвольт***	эВ 	    	
Унифицированная атомная единица массы***	а.е.м.	  	

* Для обозначения литра возможно использование как “л”, так и “Л”
** В отдельных странах, таких как США, вместо наименования “тонна” используется наименование  “метрическая тонна”
*** Значения этих единиц в единицах СИ точно неизвестны; значения должны быть получены экспериментально. Электронвольт - это кинетическая энергия, захваченная электроном при прохождении через разность потенциалов в 1 вольт в вакууме. Унифицированная атомная единица массы равна 1/12 массы атома нуклида .
     
--------------------------------------------------------------------------------    

Таблица 105.9     Преобразование не-СИ единиц в единицы Си

Из/в 	В/из 	Умножить на/разделить на 	
Дюйм (дюйм,...  )	м 	    	
Фут (фт,...)	м 	0,3048 	
Квадратный дюйм ()	    	    	
Квадратный фут ()	    	    	
Кубический дюйм ()	    	    	
Кубический фут ()	    	    	
Литр (л)	    	    	
Галлон (гал)	    	    	
Миля / час ()	    	0,477 04 	
Километр / час ()	    	0,277 78 	
Фунт (торговый)	кг 	0,453 592 	
Грамм /  ()	    	    	
Фунт / 	    	    	
мм рт. ст.	Па 	133,322 	
Атмосфера (атм)	Па 	    	
Лошадиная сила (л.с.)	Вт 	745,7 	
эрг 	Дж 	    	
Электронвольт (эВ)	Дж 	    	
Киловатт-час (кВт час)	Дж 	    	
Калория (кал)	Дж 	4,1868 	
Дина 	Н 	    	
кгс 	Н 	9,806 65 	
Паундаль 	Н 	0,138 255 	
Фунт-сила 	Н 	4,448 22 	

--------------------------------------------------------------------------------     

Официальное заявление: Информация, приводимая в таблицах, основана, главным образом, на данных Национального института стандартов и технологий США (NIST).